JackoTransport
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoTransport

JackoTransport — Contrôle le transport de Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Démarre, stoppe ou repositionne le transport de Jack. C'est utile, par exemple, pour démarrer un séquenceur externe qui enverra des messages MIDI à Csound.

## Syntaxe

    JackoTransport  kcommand, [kposition]

## Exécution

kcommand -- 0 signifie "aucune action", 1 démarre le transport, 2 stoppe le transport et 3 positionne le transport à kposition secondes du début de l'exécution (c'est-à-dire la date 0 dans la partition).

kposition -- Temps auquel on veut positionner le transport en secondes depuis le début de l'exécution (c'est-à-dire la date 0 dans la partition).

On peut utiliser cet opcode à l'initialisation ou durant l'exécution.

La granularité temporelle est celle de la période-k de Csound.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode JackoTransport. Il utilise le fichier jacko.csd.

## Voir aussi

JackoInfo, JackoInfo, JackoFreewheel, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoOn, JackoAudioIn, JackoMidiOut, JackoNoteOut.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
JackoOn | Sommaire | jacktransport