cpsmidi
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## cpsmidi

cpsmidi — Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en Hz.

## Description

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en Hz.

## Syntaxe

    icps cpsmidi

## Exécutioin

Retourne le numéro de note de l'évènement MIDI courant, exprimé en Hz, pour traitement local.

| cpsmidi vs. cpsmidinn
L'opcode cpsmidi ne produit des résultats significatifs qu'avec une note activée par le MIDI (soit en temps réel, soit depuis une partition MIDI avec l'option -F). Avec cpsmidi, la valeur du numéro de note MIDI provient de l'évènement MIDI qui est associé en interne avec l'instance de l'instrument. Au contraire, l'opcode cpsmidinn peut être utilisé dans n'importe quelle instance d'instrument de Csound, que celle-ci soit activée par un évènement MIDI, un évènement de partition, un évènement en ligne ou depuis un autre instrument. La valeur d'entrée de cpsmidinn peut provenir par exemple d'un p-champ dans une partition textuelle ou bien elle peut avoir été extraite au moyen de l'opcode notnum de l'évènement MIDI en temps réel qui a activé la note courante.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode cpsmidi. Il utilise le fichier cpsmidi.csd.

Exemple 171. Exemple de l'opcode cpsmidi.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     -M0  ;;;RT audio I/O with MIDI in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cpsmidi.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1
    icps cpsmidi
    asig	oscil 0.6, icps, 1
    	print icps
    	outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f0 20
    ;sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

aftouch, ampmidi, cpsmidib, cpstmid, midictrl, notnum, octmidi, octmidib, pchbend, pchmidi, pchmidib, veloc, cpsmidinn, octmidinn, pchmidinn

## Crédits

Auteur : Barry L. Vercoe - Mike Berry
MIT - Mills
Mai 1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
cps2pch | Sommaire | cpsmidib