OSCraw
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## OSCraw

OSCraw — Ecoute tous les messages OSC sur un port donné.

## Description

A chaque cycle-k cherche si un message OSC a été reçu sur un port donné et copie son contenu dans un tableau de chaînes de caractères. Tous les messages sont copiés. Si un paquet de messages est reçu, le tableau de sortie contiendra tous les messages.

## Syntaxe

    Smess[], klen OSCraw iport

## Initialisation

iport -- port sur lequel les messages seront reçus.

## Exécution

Smess[] -- un tableau de chaînes de caractères contenant les composantes du messages : adresse, types et éléments de données. Si le tableau n'existe pas (c'est-à-dire n'a pas été initialisé), il en est créé un de taille 2. Les tableaux ne peuvent grossir avec la taille du message, si bien que si un message de plus de 2 éléments (c'est-à-dire avec des éléments de données) doit être entièrement copié en sortie, un tableau plus grand doit être initialisé avant utilisation. Si un message a plus d'éléments que le tableau ne peut en contenir, il est tronqué.

klen -- nombre d'éléments placés dans le tableau de sortie. Vaut 0 si aucun message n'a été reçu et au moins 2 si un message a été reçu (adresse et types sont les éléments minimaux).

Exemple 682. Exemple.

Le fichier CSD suivant montre comment un message est reçu par OSCraw :

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -o dac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    instr	1
     kwhen  init 0
     kmetro metro 1
     kwhen += kmetro
     OSCsend kwhen, "127.0.0.1",7771, "/foo/bar", "f", kwhen
    endin

    instr 2
    top:
    Smess[],ka OSCraw 7771
    kn = 0
    while kn < ka do
      printf ": %s ", kn+1, Smess[kn]
      kn += 1
    od
    printf "%d items\n", ka, kn
    if ka > 0 kgoto top
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    i2 0 10
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

OSCsend, OSCinit, OSClisten.

Plus d'information sur cet opcode: http://www.youtube.com/watch?v=JX1C3TqP_9Y, par Andrés Cabrera

## Crédits

Auteurs: Oeyvind Brandtsegg, Victor Lazzarini
2017

Les types aAG sont nouveaux dans Csound 6.07

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
OSClisten | Sommaire | OSCsend