cggoto
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## cggoto

cggoto — Transfert conditionnel du contrôle à chaque passage.

## Description

Transfère le contrôle vers label à chaque passage. (Combinaison de cigoto et de ckgoto)

## Syntaxe

    cggoto condition, label

où label se trouve dans le même bloc d'instrument et n'est pas une expression, et où condition utilise un des opérateurs relationnels (<, =, <=, ==, !=) (et = par commodité, voir aussi Valeurs Conditionnelles).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode cggoto. Il utilise le fichier cggoto.csd.

Exemple 124. Exemple de l'opcode cggoto.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; -o cggoto.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      i1 = p4

      ; If i1 is equal to one, play a high note.
      ; Otherwise play a low note.
      cggoto (i1 == 1), highnote

    lownote:
      a1 oscil 10000, 220, 1
      goto playit

    highnote:
      a1 oscil 10000, 440, 1
      goto playit

    playit:
      out a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1: a simple sine wave.
    f 1 0 32768 10 1

    ; Play lownote for one second.
    i 1 0 1 1
    ; Play highnote for one second.
    i 1 1 1 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

cigoto, ckgoto, cngoto, if, igoto, kgoto, tigoto, timout

## Crédits

Exemple écrit par Kevin Conder.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
cepsinv | Sommaire | chanctrl