Accueil de greffon
Précédent | Partie II. Vue d'ensemble des opcodes | Suivant

## Accueil de greffon

Csound accueille actuellement des greffons externes au moyen de dssi4cs (pour les greffons LADSPA) sur Linux.

## DSSI et LADSPA pour Csound

dssi4cs permet l'utilisation des effets et des synthétiseurs greffon DSSI et LADSPA dans Csound sur Linux. Les opcodes suivants sont disponibles :

- dssiinit - Charge un greffon.

- dssiactivate - Active ou désactive un greffon si celui-ci le permet.

- dssilist - Liste tous les greffons disponibles trouvés dans les variables globales LADSPA_PATH et DSSI_PATH.

- dssiaudio - Traitement audio au moyen d'un greffon.

- dssictls - Envoie une information de contrôle sur le port de contrôle d'un greffon.

Voir l'entrée pour dssiinit pour un exemple d'utilisation.

| Note
Actuellement seuls les greffons LADSPA sont supportés, mais le support de DSSI est programmé.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Système de patch zak | Sommaire | OSC et réseau