src_conv
Précédent | Conversion de fichier (, HET_EXPORT, HET_IMPORT, PVLOOK, PV_EXPORT, PV_IMPORT, SDIF2AD, SRC_CONV) | Suivant

## src_conv

src_conv — Convertit le taux d'échantillonnage d'un fichier audio.

## Description

Convertit le taux d'échantillonnage d'un fichier audio de Rin à Rout. Optionnellement le rapport (Rin / Rout peut varier linéairement dans le temps selon un ensemble de paires (temps, rapport) dans un fichier auxiliaire.

## Syntaxe

    src_conv [options] fichier_entree

## Initialisation

Options :

- -P num = rapport de transposition en hauteur (srate / r) [ne pas spécifier à la fois P et r]

- -Q num = facteur de qualité (1, 2, 3, 4 ou 5 : par défaut = 3)

- -i nomfic = fichier auxiliaire de points charnière (pas de point charnière par défaut, c'est-à-dire pas de changement de rapport)

- -r num = taux d'échantillonnage en sortie (doit être spécifié si P est absent)

- -o nomfic = nom du fichier son de sortie (par défaut : test.wav)

- -A = crée un fichier son de sortie au format AIFF

- -J = crée un fichier son de sortie au format IRCAM

- -W = crée un fichier son de sortie au format WAV (par défaut à partir de la version 6.15 de Csound)

- -h = pas d'en-tête dans le fichier son de sortie

- -c = échantillons en caractères signés sur 8 bit

- -a = échantillons alaw

- -8 = échantillons en caractères non-signés sur 8 bit

- -u = échantillons ulaw

- -s = échantillons en entiers courts (16 bit) (par défaut)

- -3 = échantillons sur 24 bit

- -l = échantillons en entiers longs

- -f = échantillons en virgule flottante

- -r N = remplace le srate de l'orchestre

- -K = ne génère pas de bloc de pics d'amplitude

- -R = réécrit continuellement l'en-tête pendant l'écriture du fichier son (WAV/AIFF)

- -H# = imprime une pulsation dans le style 1, 2 ou 3 à chaque écriture dans le fichier son

- -N = notification (cloche système) quand le traitement est fini

- -- nomfic = compte-rendu dans un fichier

Ce programme effectue une conversion arbitraire du taux d'échantillonnage en haute fidélité en utilisant la bibliothèque libsamplerate.

Les cinq niveaux de précision sont :

- 1 : conversion linéraire. La qualité est médiocre mais la conversion est incroyablement rapide.
- 2 : conversion avec maintien d'ordre zéro (la valeur interpolée est égale à la dernière valeur). La qualité est médiocre mais la conversion est incroyablement rapide.
- 3 : c'est l'interpolateur à bande limitée le plus rapide et il a un rapport signal bruit de 97 dB et une bande passante de 80%.
- 4 : un autre interpolateur à bande limitée ressemblant au précédent. Il a un rapport signal bruit de 97 dB et une bande passante de 90%. La vitesse de conversion est plus rapide que la suivante. Très rapide.
- 5 : c'est un interpolateur à bande limitée dérivé de la fonction mathématique sinc et c'est le convertisseur basé sur sinc qui a la meilleure qualité, avec un rapport signal bruit de 97 dB dans le pire des cas et une bande passante de 97%.

## Exemples

Voici un exemple de src_conv. Il utilise le fichier src_conv.csd.

Exemple 1337. Exemple de src_conv.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o src_conv.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 48000  ; sample rate of beats.wav = 44100
    ksmps = 32  ; and will be resampled to 48000
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    ; by Menno Knevel 2021

    ; resample in the highest qualty, name the new sample 'beats48.wav'
    gires system_i 1,{{ src_conv -r48000 -Q5 beats.wav -o beats48.wav }}

    instr 1
    ires system_i 1,{{ sndinfo -i beats48.wav }} ; check sample rate
    aout    diskin2 "beats48.wav", 1
    outs    aout, aout
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 2

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : John ffitch basé sur du code d'Erik de Castro Lopo.

Mai 2015

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
sdif2ad | Sommaire | Autres utilitaires de Csound (CS, CSB64ENC, ENVEXT, EXTRACTOR, MAKECSD, MIXER, SCALE)