aftouch
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## aftouch

aftouch — Reçoit la valeur d'after-touch actuelle de ce canal.

## Description

Reçoit la valeur d'after-touch actuelle de ce canal.

## Syntaxe

    kaft aftouch [imin] [, imax]

## Initialisation

imin (facultatif, par défault 0) -- limite minimale des valeurs obtenues.

imax (facultatif, par défault 127) -- limite maximale des valeurs obtenues.

## Exécution

Reçoit la valeur d'after-touch actuelle de ce canal.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode aftouch. Il utilise le fichier aftouch.csd.

Exemple 47. Exemple de l'opcode aftouch.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   No messages  MIDI in
    -odac           -d         -M0  ;;;RT audio out with MIDI in
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1

    kaft aftouch 0, 1
    printk2 kaft

    ;aftertouch from music keyboard used for volume control
    asig	oscil 0.7 * kaft, 220, 1
    	outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ;sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    i 1 0 30
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

ampmidi, cpsmidi, cpsmidib, midictrl, notnum, octmidi, octmidib, pchbend, pchmidi, pchmidib, veloc

## Crédits

Auteurs : Barry L. Vercoe - Mike Berry
MIT - Mills
Mai 1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
adsynt2 | Sommaire | allpole