table3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## table3

table3 — Accède aux valeurs d'une table par indexation directe avec interpolation cubique.

## Description

Accède aux valeurs d'une table par indexation directe avec interpolation cubique.

## Syntaxe

    ares table3 andx, ifn [, ixmode] [, ixoff] [, iwrap]

    ires table3 indx, ifn [, ixmode] [, ixoff] [, iwrap]

    kres table3 kndx, ifn [, ixmode] [, ixoff] [, iwrap]

## Initialisation

ifn -- numéro de la table de fonction.

ixmode (facultatif) -- type de l'index. La valeur par défaut est 0.

- 0 = index brut

- 1 = normalisé (de 0 à 1)

ixoff (facultatif) -- décalage de l'index. Pour une table dont l'origine est au centre, utiliser taille_table/2 (brut) ou 0.5 (normalisé). La valeur par défaut est 0.

iwrap (facultatif) -- indicateur d'indexation cyclique. La valeur par défaut est 0.

- 0 = indexation normale (index < 0 traité comme index=0 ; index > taille_table ramené à index=taille_table)

- 1 = indexation cyclique.

## Exécution

table3 est semblable à tablei, sauf qu'il utilise l'interpolation cubique. (Nouveau dans la version 3.50 de Csound).

| Avertissement
La lecture de tables contenant une information stéréo ou multicanaux causera probablement du bruit non désiré car l'opcode interpole entre des positions successives de la table sans tenir compte de l'origine de son contenu. Habituellement seul le contenu d'un canal est attendu. Il faut plutôt considérer l'utilisation de loscilx.

## Voir aussi

table, tablei, oscil1, oscil1i, osciln, loscilx

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
table | Sommaire | tablecopy