fmax
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## fmax

fmax — Function valeur maximale.

## Description

Retourne le maximum de ses deux arguments.

## Syntaxe

    ires[] fmax iarg1[], iarg2[]

    kres[] fmax karg1[], karg2[]

    ires[] fmax iarg1[], iarg2

    kres[] fmax karg[], karg2

## Initialisation

iarg[]1/2, iarg2 -- les opérandes.

## Exécution

karg[]1/2, karg2 -- les opérandes.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fmax. Il utilise le fichier fmax.csd.

Exemple 346. Exemple de l'opcode fmax.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    instr 1

    iArg1[] fillarray 1,8,3
    iArg2[] fillarray 4,5,6
    iRes[] fmax iArg1,iArg2
    ik init 0

    while ik < lenarray(iRes) do
     print iRes[ik]
     ik += 1
    od

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 0
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
2017

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
fmanal | Sommaire | fmb3