JackoAudioOut
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoAudioOut

JackoAudioOut — Envoie un signal audio vers un port de Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Envoie un signal audio vers un port de sortie audio interne de Jack, qui lui-même l'envoie vers son port d'entrée audio externe de Jack connecté.

Notez qu'il est possible d'envoyer le flot audio vers l'interface audio du système via Jack, tandis qu'on l'envoie en même temps dans un fichier de sortie de Csound.

## Syntaxe

    JackoAudioOut  ScsoundPortName, asignal

## Initialisation

ScsoundPortName -- Le nom abrégé ("portname") du port de sortie audio interne de Jack.

## Exécution

asignal -- Signal audio à envoyer vers le port d'entrée audio externe de Jack auquel CsoundPortName est connecté.

Les signaux audio provenant de plusieurs instances de l'opcode routant vers le même port de Jack sont additionnés avant l'envoi.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode JackoAudioOut. Il utilise le fichier jacko.csd.

## Voir aussi

JackoInfo, JackoInfo, JackoFreewheel, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoOn, JackoAudioIn, JackoMidiOut, JackoMidiOut, JackoTransport.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
JackoAudioInConnect | Sommaire | JackoAudioOutConnect