turnoff3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## turnoff3

turnoff3 — Arrête une ou des instances d'autres instruments pendant l'exécution dans la file d'attente des évènements programmés.

## Description

Arrête une ou des instances d'autres instruments pendant l'exécution dans la file d'attente des évènements programmés.

## Syntaxe

    turnoff3 kinsno

## Exécution

kinsno -- instrument à arrêter (peut-être fractionnaire). S'il vaut zéro ou est négatif, aucun instrument n'est arrêté.

## Exemples

L'exemple suivant utilise l'opcodes turnoff3.

Exemple 1119. Exemple de l'opcode turnoff3.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>

    <CsInstruments>
    instr 1
      print p2
      turnoff3 1
      schedule  1,6,0.1
      endin

    </CsInstruments>

    <CsScore>
    i1 0 0.1
    i1 1 0.1
    i1 2 0.1
    i1 3 0.1
    i1 4 0.1
    i1 5 0.1
    e
    </CsScore>

    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

turnoff turnoff2

## Crédits

Auteur : John ffitch
2020

Nouveau dans la version 6.16 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
turnoff2 | Sommaire | turnon