OSCcount
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## OSCcount

OSCcount — Donne le nombre de messages OSC pas encore lus.

## Description

Opcode du greffon osc.

Donne le nombre de messages OSC pas encore lus mais reçus par les récepteurs courants.

## Syntaxe

    kans OSCcount

## Exécution

kans -- contient le nombre de messages acceptés par Csound sur n'importe quelle adresse mais pas encore présentés à un appel à OSClisten.

On peut utiliser cet opcode lorqu'il y a plusieurs récepteurs et que l'on décide de les tester pour savoir s'il y a des messages.

## Example

Cet exemple montre une paire de nombres en virgule flottante reçus sur le port 7770.

      sr = 44100
      ksmps = 100
      nchnls = 2

      gihandle OSCinit 7770

      instr   1
        kf1 init 0
        kf2 init 0
        kk  OSCcount
    nxtmsg:

    if (kk == 0) goto ex
      kr  OSClisten gihandle, "/foo/bar", "ff", kf1, kf2
        printk 0,kf1
        printk 0,kf2
        kk -= 1
        kgoto nxtmsg
    ex:
      endin

## Voir aussi

OSCsend, OSCinit OSClisten

Pour plus d'information sur cet opcode : http://www.youtube.com/watch?v=JX1C3TqP_9Y, par Andrés Cabrera

## Crédits

Auteur : John ffitch
2018 nouveau dans Csound 6.12

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
OSCbundle | Sommaire | OSCinit