arduinoStop
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## arduinoStop

arduinoStop — Ferme un port série utilisant le protocole Arduino.

## Description

Opcode du greffon serial.

Ferme un port série pour arduino avec utilisation du protocole Csound-Arduino.

## Syntaxe

     arduinoStop iPort

## Initialisation

iPort -- Numéro de port obtenu d'un opcode arduinoStart.

## Voir aussi

arduinoStart, arduinoRead,

## Crédits

Auteur : John ffitch
2020

Nouveau dans la version 6.15

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
arduinoStart | Sommaire | areson