JackoOn
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoOn

JackoOn — Active ou désactive tous les ports de Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Dans l'en-tête de l'orchestre, une fois que toutes les connexions Jack ont été créées, active ou désactive tous les opcodes d'entrée et de sortie Jack dans cette instance de Csound pour lire ou écrire des données.

## Syntaxe

    JackoOn [iactive]

## Initialisation

iactive -- Un indicateur qui active les ports (par défaut) ou les déscative.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode JackoOn. Il utilise le fichier jacko.csd.

## Voir aussi

JackoInit, JackoFreewheel, JackoAudioInConnect, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoAudioIn, JackoAudioOut, JackoMidiOut, JackoNoteOut, JackoTransport.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
JackoNoteOut | Sommaire | JackoTransport