out
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## out

out — Ecrit des données audio vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio vers un périphérique externe ou un flot, soit depuis des variables audio, soit depuis un tableau audio.

## Syntaxe

    out asig1[, asig2,....]

    out aarray

## Exécution

Envoie des échantillons audio dans un tampon accumulateur de sortie (créé au début de l'exécution) qui sert à collecter la sortie de tous les instruments actifs avant que le son ne soit écrit sur disque. Il peut y avoir n'importe quel nombre de ces unités de sortie dans un instrument.

Dans le cas d'un tableau, chaque élément du tableau est envoyé sur le canal correspondant. C'est un moyen d'utiliser de nombreux canaux. La version sans tableau est limitée à 1999.

Le type (mono, stéréo, quadra, hexa ou octo) doit concorder avec nchnls. Mais à partir de la version 3.50, Csound essaiera de changer un opcode incorrect pour satisfaire l'instruction nchnls.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode out. Il utilise le fichier out.csd.

Exemple 683. Exemple de l'opcode out.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o out.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 1
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kamp = .6
    kcps = 440
    ifn  = p4

    asig oscil kamp, kcps, ifn
         out asig	;one channel

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 16384 10 1                                          ; Sine
    f2 0 16384 10 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.167 0.14 0.125 .111   ; Sawtooth

    i 1 0 2 1
    i 1 3 2 2

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

outh, outo, outq, outq1, outq2, outq3, outq4, outs, outs1, outs2, soundout

## Crédits

Auteurs : Barry L. Vercoe, Matt Ingalls/Mike Berry
MIT, Mills College
1993-1997
Author: John ffitch
NUIM, 2013

Original dans Csound v1

Variante pour tableau ajoutée dans la version 6.01

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
out32 | Sommaire | outall