cpsoct
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## cpsoct

cpsoct — Convertit une valeur octave-point-partie-décimale en cycles par seconde.

## Description

Convertit une valeur octave-point-partie-décimale en cycles par seconde.

## Syntaxe

    cpsoct (oct)  (pas de restriction de taux)

où l'argument entre parenthèses peut être une expression.

## Exécution

cpsoct et ses opcodes associés sont réellement des convertisseurs de valeur spécialisés dans la manipulation des données de hauteur.

Les données concernant la hauteur et la fréquence peuvent exister dans un des formats suivants :

Tableau 7. Valeurs de Hauteur et de Fréquence

Nom | Abréviation
--- | ---
octave point classe de hauteur (8ve.pc) | pch
octave point partie décimale | oct
cycles par seconde | cps
Numéro de note Midi (0-127) | midinn

Les deux premières formes sont constituées d'un nombre entier, représentant le registre d'octave, suivi d'une partie décimale dont la signification est particulière. Pour pch, la partie fractionnaire est lue comme deux chiffres décimaux représentant les douze classes de hauteur du tempérament égal de .00 pour do jusqu'à .11 pour si. Pour oct, la partie fractionnaire est interprétée comme une véritable partie fractionnaire décimale d'une octave. Les deux formes fractionnaires sont ainsi dans un rapport de 100/12. Dans les deux formes, la fraction est précédée par un nombre entier indice de l'octave, tel que 8.00 représente le do médian, 9.00 le do au-dessus, etc. Les numéros de note Midi sont compris entre 0 et 127 (inclus), avec 60 représentant le do médian, et sont habituellement des nombres entiers. Ainsi, on peut représenter le la 440 alternativement par 440 (cps), 69 (midinn), 8.09 (pch), ou 8.75 (oct). On peut encoder des divisions microtonales du demi-ton pch en utilisant plus de deux positions décimales.

Les noms mnémotechniques des unités de conversion de hauteur sont dérivés des morphèmes des formes concernées, le second morphème décrivant la source et le premier morphème l'objet (le résultat). Ainsi cpspch(8.09) convertira l'argument de hauteur 8.09 en son équivalent en cps (ou Hertz), ce qui donne la valeur 440. Comme l'argument est constant pendant toute la durée de la note, cette conversion aura lieu pendant l'initialisation, avant qu'aucun échantillon de la note actuelle ne soit produit.

Par constraste, la conversion cpsoct(8.75 + k1) donne la valeur du la 440 transposée par l'intervalle octaviant k1. Le calcul sera répété à chaque k-période car c'est le taux de variation de k1.

| Note
La conversion de pch, oct, ou midinn vers cps n'est pas une opération linéaire mais elle implique un calcul d'exponentielle qui peut coûter cher en temps de traitement s'il est exécuté de manière répétitive. Csound utilise dorénavant une consultation de table interne pour faire cela efficacement, même aux taux audio. Comme l'indice dans la table est tronqué sans interpolation, la résolution en hauteur avec un de ces opcodes est limitée à 8192 divisions discrètes et égales de l'octave, et quelques degrés de l'échelle tempérée égale de 12 demi-tons sont très légèrement désaccordés (d'au plus 0,15 cent).

## Exemples

Voici une exemple de l'opcode cpsoct. Il utilise le fichier cpsoct.csd.

Exemple 175. Exemple de l'opcode cpsoct.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cpsoct.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1 ; Convert octave-point-decimal value into Hz

    ioct =	p4
    icps =	cpsoct(ioct)
    	print icps
    asig	oscil 0.7, icps, 1
    	outs  asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ;sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    i 1 0 1 8.75
    i 1 + 1 8.77
    i 1 + 1 8.79
    i 1 + .5 6.30

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra ces lignes :

    instr 1:  icps = 440.000
    instr 1:  icps = 446.110
    instr 1:  icps = 452.344
    instr 1:  icps = 80.521

## Voir aussi

cpspch, octcps, octpch, pchoct, cpsmidinn, octmidinn, pchmidinn

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
cpsmidinn | Sommaire | cpspch