reinit
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## reinit

reinit — Suspend une exécution tandis que se déroule une phase spéciale d'initialisation.

## Description

Suspend une exécution tandis que se déroule une phase spéciale d'initialisation.

Chaque fois que cette instruction est rencontrée durant une phase d'exécution, celle-ci est temporairement suspendue tandis qu'une phase spéciale d'initialisation, commençant à label et allant jusqu'à rireturn ou endin, a lieu. L'exécution reprend ensuite à partir de l'endroit où elle fut interrompue.

## Syntaxe

    reinit label

## Exemples

Les instructions suivantes génèrent un signal de contrôle exponentiel dont les valeurs vont de 440 à 880 exactement dix fois pendant la durée p3. Elles utilisent le fichier reinit.csd.

Exemple 878. Exemple de l'opcode reinit.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o reinit.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    kr = 44100
    ksmps = 1
    nchnls = 1

    instr 1

    reset:
            timout 0, p3/10, contin
            reinit reset

    contin:
            kLine expon 440, p3/10, 880
            aSig oscil 10000, kLine, 1
            out aSig
            rireturn

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f1 0 4096 10 1

    i1 0 10
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

rigoto, rireturn

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
rect2pol | Sommaire | release