writescratch
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## writescratch

writescratch — Ecrit une valeur dans le bloc-notes de l'instance d'un instrument.

## Description

L'opcode writescratch écrit l'une des quatre valeurs scalaires que l'on peut enregistrer dans l'instance d'un instrument.

## Syntaxe

    writescratchival[, index]

## Initialisation

ival -- variable à écrire.

index -- quelle valeur écrire ; vaut zéro par défaut.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode writescratch. Il utilise le fichier readscratch.csd.

Exemple 1214. Exemple de l'opcode writescratch.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -n
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    ilast readscratch
          writescratch p2
    ilen  readscratch 1
          writescratch p3, 1
          printf_i "last run at %f for %f\n", ilen, ilast, ilen
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 1
    i 1 2 3
    i 1 6 10
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

readscratch,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Mars 2013

Nouveau dans la version 6.00 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
wrap | Sommaire | wterrain