JackoFreewheel
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoFreewheel

JackoFreewheel — Active ou désactive le mode roue libre de Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Active ou désactive le mode roue libre de Jack.

Lorsque le mode roue libre est activé, s'il est supporté par le reste du système Jack, Csound s'exécutera aussi vite que possible, ce qui peut être aussi bien plus rapide que moins rapide que le .

Ceci est essentiel pour restituer vers un fichier son, sans à coups et sans perte, des partitions qui sont trop denses pour une exécution en .

## Syntaxe

    JackoFreewheel [ienabled]

## Initialisation

ienabled -- Active le mode roue libre (par défaut) ou le désactive.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode JackoFreewheel. Il utilise le fichier jacko.csd.

## Voir aussi

JackoInit, JackoInfo, JackoAudioInConnect, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoOn, JackoAudioIn, JackoAudioOut, JackoMidiOut, JackoNoteOut, JackoTransport.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
JackoAudioOutConnect | Sommaire | JackoInfo