STKPlucked
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## STKPlucked

STKPlucked — STKPlucked utilise un modèle physique de corde pincée.

## Description

Opcode du greffon stkopd.

STKPlucked utilise un modèle physique basé sur l'algorithme de Karplus-Strong.

## Syntaxe

    asignal STKPlucked ifrequency, iamplitude

## Initialisation

ifrequency -- Fréquence de la note jouée, en Hz.

iamplitude -- Amplitude de la note jouée (entre 0 et 1).

| Note
Le code pour cet opcode vient directement de la classe Plucked du Synthesis Toolkit en C++ par Perry R. Cook et Gary P. Scavone. On peut en savoir plus sur les classes STK ici : https://ccrma.stanford.edu/software/stk/classes.html

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode STKPlucked. Il utilise le fichier STKPlucked.csd.

Exemple 1013. Exemple de l'opcode STKPlucked.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o STKPlucked.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1  ;STKPlucked - has no controllers

    ifrq	=	p4

    asig	STKPlucked cpspch(ifrq), 1
    	outs asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2 6.00
    i 1 + 8 5.00
    i 1 + .5 8.00
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

STKSitar.

## Crédits

Auteur : Michael Gogins (d'après Perry Cook)
Irreducible Productions
New York, NY

Nouveau dans la version 5.11 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
STKPercFlut | Sommaire | STKResonate