outkc
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outkc

outkc — Envoie des messages de contrôleur MIDI au taux-k.

## Description

Envoie des messages de contrôleur MIDI au taux-k.

## Syntaxe

    outkc kchn, knum, kvalue, kmin, kmax

## Exécution

kchn -- numéro de canal MIDI (1-16)

knum -- numéro du contrôleur (0-127 par exemple 1 = Mollette de Modulation, 2 = Contrôleur de Souffle, etc.)

kvalue -- valeur en virgule flottante

kmin -- valeur minimale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 0)

kmax -- valeur maximale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 127 (7 bit))

outkc envoie au taux-k des messages de contrôleur sur le périphérique MIDI OUT. Il ne fonctionne qu'avec les instruments MIDI qui les reconnaissent. Il peut piloter une valeur différente de paramètre pour chaque note active.

Il peut échelonner un argument de taux-i en virgule flottante selon les valeurs kmin et kmax. Par exemple avec kmin = 1.0 et kmax = 2.0, lorque l'argument kvalue reçoit la valeur 2.0, l'opcode envoie la valeur 127 sur le périphérique MIDI OUT. Lorsque l'argument kvalue reçoit la valeur 1.0, il envoie la valeur 0. Les opcodes de taux-k envoient un message chaque fois que la valeur MIDI traduite de l'argument kvalue change.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outkc. Il utilise le fichier outkc.csd.

Exemple 694. Exemple de l'opcode outkc.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac -Q1 -M0  ;;;realtime audio out and midi in and out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outkc.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2

    instr 1

    ikey notnum
    ivel  veloc

    kcut linseg 100, .5, 20		;vary controller in .5 second
    kbrt = int(kcut)		;whole numbers only
    outkc 1, 74, kbrt, 0, 127	;controller 74 (= brightness)
    midion 1, ikey, ivel		;of external synth

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f0 30	;runs 30 seconds

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

outiat, outic14, outic, outipat, outipb, outipc, outkat, outkc14, outkpat, outkpb, outkpc

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outkc14 | Sommaire | outkpat