mclock
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## mclock

mclock — Envoie un message MIDI CLOCK.

## Description

Envoie un message MIDI CLOCK.

## Syntaxe

    mclock ifreq

## Initialisation

ifreq -- taux de fréquence en Hz du message d'horloge

## Exécution

Envoie un message MIDI CLOCK (0xF8) chaque 1/ifreq secondes. Ainsi ifreq est le taux de fréquence en Hz du message d'horloge.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode mclock. Il utilise le fichier mclock.csd.

Exemple 569. Exemple de l'opcode mclock.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -Q0   ;;;midi out
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	;let csound synchronize a sequencer

    mclock 24

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 30
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

mrtmsg

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
maxarray | Sommaire | mdelay