control
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## control

control — Contrôleurs réglettes configurables pour une utilisation en temps réel.

## Description

Opcode du greffon control.

Contrôleurs réglettes configurables pour une utilisation en temps réel. Nécessite Winsound ou TCL/TK. control lit la valeur d'une réglette.

## Syntaxe

    kres control knum

## Exécution

Noter que cet opcode n'est pas disponible sous Windows à cause de l'implémentation des tuyaux sur ce système.

knum -- numéro de la réglette à lire.

L'appel de control va créer une nouvelle réglette à l'écran. Il n'y a pas de limite théorique au nombre de réglettes. Winsound et TCL/TK n'utilisent que des entiers pour les valeurs de réglette, si bien qu'il peut être nécessaire de re-échelonner les valeurs. Parce que les interfaces graphiques passent habituellement leurs valeurs à une fréquence assez lente, il peut être sage de traiter la sortie du contrôleur avec port.

## Exemples

Voir l'opcode setctrl pour un exemple.

## Voir aussi

setctrl

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath, Codemist. Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.06 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
connect | Sommaire | convle