ino
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## ino

ino — Lit des données audio sur huit canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

## Description

Lit des données audio sur huit canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

| Avertissement
Cet opcode est prévu pour ne fonctionner qu'avec des orchestres qui ont nchnls_i=8. Avec des orchestres dont nchnls_i > 8, la sortie audio ne sera pas correcte.

## Syntaxe

    ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, ar6, ar7, ar8 ino

## Exécution

Lit des données audio sur huit canaux depuis un périphérique externe ou un flot. Si l'option de ligne de commande -i est positionnée, le son est lu en continu depuis le flot audio en entrée (par exemple stdin ou un fichier son) dans un tampon interne. N'importe quel nombre de ces opcodes peuvent lire librement depuis ce tampon.

## Voir aussi

diskin, in, inh, inh, inq, ins, soundin

## Crédits

Auteur : John ffitch

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
inletv | Sommaire | inq