butterbr
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## butterbr

butterbr — Un filtre de Butterworth réjecteur de bande.

## Description

Implémentation d'un filtre de Butterworth réjecteur de bande du second ordre. Cet opcode peut aussi être écrit comme butbr.

## Syntaxe

    ares butterbr asig, xfreq, xband [, iskip]

## Initialisation

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- L'initialisation est ignorée s'il est présent et non nul.

## Exécution

Ces filtres sont des filtres RII de Butterworth du second ordre. Ils sont légèrement plus lents que les filtres originaux de Csound, mais ils offrent une bande passante presque plate et une précision et une atténuation de la bande bloquée très bonnes.

asig -- Signal d'entrée à filtrer.

xfreq -- Fréquence de coupure ou centrale pour chacun des filtres.

xband -- Largeur de la bande passante ou de la bande de réjection des filtres.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode butterbr. Il utilise le fichier butterbr.csd.

Exemple 107. Exemple de l'opcode butterbr.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o butterbr.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1	; White noise

    asig rand 0.5
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	; filtered noise

    asig rand 0.7
    abr  butterbr asig, 3000, 2000	;center frequency = 3000, bandwidth =  +/- (2000)/2, so 2000-4000
         outs abr, abr

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2
    i 2 2.5 2

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

butterbp, butterhp, butterlp

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT, Cambridge
1995

Existait dans la version 3.30

Paramètres de taux audio introduits dans la version 6.02

Octobre 2013.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
butterbp | Sommaire | butterhp