xscansmap
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## xscansmap

xscansmap — Permet de lire la position et la vitesse d'un noeud dans une procédure de balayage.

## Description

Opcode du greffon scansyn.

Permet de lire la position et la vitesse d'un noeud dans une procédure de balayage.

## Syntaxe

    xscansmap kpos, kvel, iscan, kamp, kvamp [, iwhich]

## Initialisation

iscan -- la procédure de balayage à lire

iwhich (facultatif) -- le noeud à tester. 0 par défaut.

## Exécution

kpos -- la position du noeud.

kvel -- la vitesse du noeud.

kamp -- facteur d'amplification de la valeur kpos.

kvamp -- facteur d'amplification de la valeur kvel.

L'état interne d'un noeud est lu. Cela comprend sa position et sa vitesse. Ils sont amplifiés par les valeurs kamp et kvamp.

## Voir aussi

On peut trouver plus d'information sur la synthèse par balayage (de même que d'autres matrices) sur la page Scanned Synthesis du site Csounds.com.

Il y a aussi un article sur ces opcodes : http://www.csounds.com/stevenyi/scanned/yi_scannedSynthesis.html, écrit par Steven Yi.

## Crédits

Nouveau dans la version 4.21

Novembre 2002. Merci à Rasmus Ekman pour avoir précisé cet opcode.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
xscanmap | Sommaire | xscans