arduinoStart
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## arduinoStart

arduinoStart — Ouvre un port série pour l'utiliser avec le protocole Arduino.

## Description

Opcode du greffon serial.

Ouvre un port série pour arduino avec utilisation du protocole Csound-Arduino.

## Syntaxe

    iPort arduinoStart SPortName [, ibaudRate]

## Initialisation

SPortName -- Numéro nom du port

ibaudrate -- Débit série, par défaut 9600 bps.

## Voir aussi

arduinoStop, arduinoRead,

## Crédits

Auteur : John ffitch
2020

Nouveau dans la version 6.15

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
arduinoReadF | Sommaire | arduinoStop