inletv
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## inletv

inletv — Reçoit un signal, tableau de taux-a, sur un port nommé dans un instrument.

## Description

Opcode du greffon signalflowgraph.

Reçoit un signal, tableau de taux-a, sur un port nommé dans un instrument.

## Syntaxe

    array inletv Sname

## Initialisation

Sname -- Nom sous forme de chaîne de caractères du port entrant. Le nom du connecteur entrant est qualifié implicitement par le nom ou le numéro de l'instrument, si bien qu'il est permis d'utiliser le même nom de connecteur entrant dans plus d'un instrument (mais par contre on ne peut pas utiliser deux fois le même nom de connecteur entrant dans un instrument).

## Exécution

array -- tableau du signal audio en entrée.

Durant l'exécution, le tableau du signal de taux-a reçu sur le connecteur entrant provient de chaque instance d'un instrument contenant un connecteur sortant auquel ce connecteur entrant a été relié au moyen de l'opcode connect. Les signaux de tous les connecteurs sortants reliés à un connecteur entrant sont additionnés dans le connecteur entrant. Les ports peuvent avoir n'importe quel nombre de canaux, mais le port du connecteur d'entrée doit avoir le même nombre de canaux que les ports des connecteurs de sortie.

## Voir aussi

outleta outletf outletk outletkid outletv inleta inletk inletkid inletf connect alwayson ftgenonce

Plus d'information sur cet opcode : http://www.csoundjournal.com/issue13/signalFlowGraphOpcodes.html, écrit par Michael Gogins.

## Crédits

Par Michael Gogins, 2009

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
inletf | Sommaire | ino