BYTEORDER      I
LAYOUT         BIL
NROWS          20
NCOLS          20
NBANDS         1
NBITS          32
BANDROWBYTES   80
TOTALROWBYTES  80
PIXELTYPE      FLOAT
ULXMAP         440750
ULYMAP         3751290
XDIM           60
YDIM           60
