<VRTDataset rasterXSize="31" rasterYSize="35">
  <!-- This file has a non-square pixel size (60x50) useful for testing -->
  <GeoTransform>  4.4072000000000000e+05,  6.0000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00,  3.7513200000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -5.0000000000000000e+01</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1" subClass="VRTRawRasterBand">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <SourceFilename relativetoVRT="1">../small.raw</SourceFilename>
    <ImageOffset>0</ImageOffset>
    <PixelOffset>1</PixelOffset>
    <LineOffset>31</LineOffset>
    <ByteOrder>LSB</ByteOrder>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
