BYTEORDER      I
LAYOUT         BIL
NROWS          20
NCOLS          20
NBANDS         1
NBITS          16
BANDROWBYTES   40
TOTALROWBYTES  40
PIXELTYPE      SIGNEDINT
ULXMAP         440750
ULYMAP         3751290
XDIM           60
YDIM           60
