<VRTDataset rasterXSize="2" rasterYSize="2">
  <SRS dataAxisToSRSAxisMapping="1,2">PROJCS["WGS 84 / UTM zone 11N",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","32611"]]</SRS>
  <GeoTransform>  2.1520000000000000e+05,  3.0000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00,  4.3975000000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -3.0000000000000000e+01</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Float32" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <ComplexSource>
      <NODATA>0</NODATA>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">../gtiff/complex_non_zero_real_zero_imag.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
    </ComplexSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
