<VRTDataset rasterXSize="516" rasterYSize="547">
  <SRS dataAxisToSRSAxisMapping="1,2">PROJCS["WGS 84 / UTM zone 48N",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",105],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","32648"]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.3866278499999997e+05,  4.9932686434108541e+02,  0.0000000000000000e+00,  1.2197200549999999e+06,  0.0000000000000000e+00, -4.9932686288848242e+02</GeoTransform>
  <Metadata>
    <MDI key="AREA_OR_POINT">Area</MDI>
  </Metadata>
  <Metadata domain="IMAGE_STRUCTURE">
    <MDI key="INTERLEAVE">BAND</MDI>
  </Metadata>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <ComplexSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">../../gcore/data/byte.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SourceProperties RasterXSize="20" RasterYSize="20" DataType="Byte" BlockXSize="20" BlockYSize="20" />
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="20" ySize="20" />
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="516" ySize="547" />
      <ScaleOffset>255</ScaleOffset>
      <ScaleRatio>0</ScaleRatio>
    </ComplexSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
