<VRTDataset rasterXSize="60" rasterYSize="39">
  <Metadata domain="GEOLOCATION">
    <MDI key="SRS">GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9108"]],AXIS["Lat",NORTH],AXIS["Long",EAST],AUTHORITY["EPSG","4326"]]</MDI>
    <MDI key="X_DATASET">sstgeo.tif</MDI>
    <MDI key="X_DATASET_RELATIVE_TO_SOURCE">true</MDI>
    <MDI key="X_BAND">1</MDI>
    <MDI key="PIXEL_OFFSET">0</MDI>
    <MDI key="PIXEL_STEP">1</MDI>
    <MDI key="Y_DATASET">sstgeo.tif</MDI>
    <MDI key="Y_DATASET_RELATIVE_TO_SOURCE">true</MDI>
    <MDI key="Y_BAND">2</MDI>
    <MDI key="LINE_OFFSET">0</MDI>
    <MDI key="LINE_STEP">1</MDI>
  </Metadata>
  <VRTRasterBand dataType="Int16" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <NoDataValue>-32767</NoDataValue>
    <SimpleSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">sstgeo.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>3</SourceBand>
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="60" ySize="39"/>
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="60" ySize="39"/>
    </SimpleSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
