<VRTDataset rasterXSize="100" rasterYSize="100">
  <SRS>PROJCS[&quot;NAD27 / UTM zone 11N&quot;,GEOGCS[&quot;NAD27&quot;,DATUM[&quot;North_American_Datum_1927&quot;,SPHEROID[&quot;Clarke 1866&quot;,6378206.4,294.9786982139006,AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;7008&quot;]],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;6267&quot;]],PRIMEM[&quot;Greenwich&quot;,0],UNIT[&quot;degree&quot;,0.0174532925199433],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;4267&quot;]],PROJECTION[&quot;Transverse_Mercator&quot;],PARAMETER[&quot;latitude_of_origin&quot;,0],PARAMETER[&quot;central_meridian&quot;,-117],PARAMETER[&quot;scale_factor&quot;,0.9996],PARAMETER[&quot;false_easting&quot;,500000],PARAMETER[&quot;false_northing&quot;,0],UNIT[&quot;metre&quot;,1,AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;9001&quot;]],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;26711&quot;]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.4072000000000000e+05,  6.0000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00,  3.7513200000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -6.0000000000000000e+01</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <SimpleSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">utmsmall.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="100" ySize="100"/>
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="100" ySize="100"/>
    </SimpleSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
