<VRTDataset rasterXSize="20" rasterYSize="20">
  <SRS>GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]]</SRS>
  <GeoTransform>  2.0000000000000000e+00,  5.0000000000000003e-02,  0.0000000000000000e+00,  4.9000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00, -5.0000000000000003e-02</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <SimpleSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">../byte.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SourceProperties RasterXSize="20" RasterYSize="20" DataType="Byte" BlockXSize="20" BlockYSize="20" />
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="20" ySize="20" />
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="20" ySize="20" />
    </SimpleSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
