BYTEORDER      I
LAYOUT         BIL
NROWS          20
NCOLS          20
NBANDS         1
NBITS          8
BANDROWBYTES   20
TOTALROWBYTES  20
PIXELTYPE      UNSIGNEDINT
ULXMAP         440750
ULYMAP         3751290
XDIM           60
YDIM           60
