<VRTDataset rasterXSize="20" rasterYSize="20">
  <SRS dataAxisToSRSAxisMapping="1,2">PROJCS["NAD27 / UTM zone 11N",GEOGCS["NAD27",DATUM["North_American_Datum_1927",SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213898,AUTHORITY["EPSG","7008"]],AUTHORITY["EPSG","6267"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4267"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","26711"]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.4072000000000000e+05,  6.0000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00,  3.7513200000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -6.0000000000000000e+01</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <ArraySource>
      <Array name="foo">
        <DataType>Byte</DataType>
        <Dimension name="Y" size="20"/>
        <Dimension name="X" size="20"/>
        <Source>
            <SourceFilename relativeToVRT="1">../netcdf/byte.nc</SourceFilename>
            <SourceArray>/Band1</SourceArray>
        </Source>
      </Array>
    </ArraySource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
