Exemple
Précédent | Format de fichier unifié pour les orchestres et les partitions | Suivant

### Exemple

Ci-dessous un fichier exemple, test.csd, qui produit un fichier .wav échantillonné à 44,1 kHz contenant une seconde d'une onde sinus à 1 kHz. L'affichage est supprimé. test.csd a été créé à partir de deux fichiers, tone.orc et tone.sco, avec l'addition des options de ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>;
      ; test.csd - un fichier Csound de données structurées

    <CsOptions>
      -W -d -o tone.wav
    </CsOptions>

    <CsVersion>    ; section facultative
      Before 4.10  ; ces deux instructions testent si
      After 4.08   ; la version de Csound est la 4.09
    </CsVersion>

    <CsInstruments>
      ; à l'origine, tone.orc
      sr = 44100
      kr = 4410
      ksmps = 10
      nchnls = 1
      instr   1
          a1 oscil p4, p5, 1 ; simple oscillateur
             out a1
      endin
    </CsInstruments>

    <CsScore>
      ; à l'origine, tone.sco
      f1 0 8192 10 1
      i1 0 1 20000 1000 ; joue un son pur à un kHz pendant une seconde
      e
    </CsScore>

    </CsoundSynthesizer>

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Format de fichier unifié pour les orchestres et les partitions | Sommaire | Fichier de paramètres de ligne de commande (.csound6rc)