noise
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## noise

noise — Un générateur de bruit blanc avec un filtre passe-bas à RII.

## Description

Un générateur de bruit blanc avec un filtre passe-bas à RII.

## Syntaxe

    ares noise xamp, kbeta

## Exécution

xamp -- amplitude de la sortie finale

kbeta -- beta du filtre passe-bas. Doit être compris entre -1 et 1, à l'exclusion des extrémités (intervalle ouvert).

L'équation du filtre est :

où xn est le bruit blanc original et yn est le bruit filtré. Plus β est élevé, plus basse est la fréquence de coupure du filtre. La fréquence de coupure vaut approximativement sr * ((1 - kbeta) / 2).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode noise. Il utilise le fichier noise.csd.

Exemple 646. Exemple de l'opcode noise.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o noise.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kbeta line -0.9999, p3, 0.9999	;change beta value between -1 to 1
    asig  noise .3, kbeta
    asig  clip asig, 2, .9	;clip signal
          outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 10

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath, Codemist. Ltd.
Bath, UK
Décembre 2000

Nouveau dans la version 4.10 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
nlfilt2 | Sommaire | noteoff