<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ili:transfer xmlns:ili="http://www.interlis.ch/xtf/2.4/INTERLIS" xmlns:geom="http://www.interlis.ch/geometry/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:KGKCGC_FPDS2_V1_1="http://www.interlis.ch/xtf/2.4/KGKCGC_FPDS2_V1_1">
<ili:headersection><ili:models><ili:model>KGKCGC_FPDS2_V1_1</ili:model></ili:models><ili:sender>ili2pg-4.8.0-2f360a8ebdee5250258ae4fe1ff5c21842a076ff</ili:sender></ili:headersection>
<ili:datasection>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPDS2 ili:bid="KGKCGC_FPDS2_V1_1.FPDS2">
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst ili:tid="f31ca9f9-a300-47db-839b-4baffe8e79f4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung>Landeskarte 1:10'000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL>https://wms.geo.admin.ch?SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.3.0&amp;REQUEST=GetMap&amp;CRS=EPSG:2056&amp;LAYERS=ch.swisstopo.landeskarte-grau-10&amp;FORMAT=image/png&amp;TRANSPARENT=FALSE</KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst ili:tid="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung>AV Situationsplan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL>https://geodienste.ch/db/av_situationsplan_0/deu?SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetCapabilities</KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst ili:tid="c0ab070f-3b25-4fda-9f4c-f4479c085b7a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung>keine Übersichtskarte</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL>https://www.fpds2.ch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst ili:tid="4125aed9-7931-4ba4-962b-0cccf67b4217"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung>Orthofoto / Liegenschaften</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bezeichnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL>https://wmts.geo.admin.ch/EPSG/2056/1.0.0/WMTSCapabilities.xml</KGKCGC_FPDS2_V1_1:URL></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtGeodienst>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="81028716-a8e0-4dcb-abcd-0d222663d74f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>500.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>1000.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="9be34e29-fb18-4446-bb13-e8e8baf1ebb7"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>2000.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="b41b83c6-a0b4-434b-a7ee-bc7c0dbcb0ba"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>2500.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="72c9a2b6-7080-4923-92c9-27c136123e08"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>5000.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab ili:tid="e755f8f2-46ee-4a5d-b580-47176d5d4896"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl>10000.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Massstabszahl></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UebersichtMassstab>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="967c4a8d-940a-4972-ba12-ec3dc17f58e3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Vermessungsamt des Kantons Aargau</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>5001 Aarau</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="ca9b126e-7de9-4de4-b290-23b21f7a6d90"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>AI</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Hersche Ingenieure AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>9050 Appenzell</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="07509693-816c-4645-a23c-67492e2f0e90"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>AR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>GEOINFO AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>9100 Herisau</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="8b84e373-554f-44ba-885e-df21c55133f4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>BE</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Geoinformation des Kantons Bern</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>3013 Bern</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="d58019f7-fbe2-4749-8b3a-49d8ccc3e6c0"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>BL</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>4410 Liestal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="af473f26-8fe2-4e6c-bd68-6fa67edd7f33"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>GE</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Direction de la mensuration officielle</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>1205 Genève</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="ab7d54a5-d600-48e5-982e-0769ca5a38bd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>GL</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Geodata Glarus AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>8755 Ennenda</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>7001 Chur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="f60a4957-a421-4ca3-b86e-b5e5e8ac1e3c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>JU</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>SDT/Section du cadastre et de la géoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>2800 Delémont</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="22f891da-18b0-4ea6-9c9a-04dc4e83557e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>LU</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Kanton Luzern - Raum und Wirtschaft (rawi)
Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6002 Luzern</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="944c4aec-9b87-4d61-8e66-b3156a45888e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>NE</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Service de la géomatique et du registre foncier</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>2002 Neuchâtel</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="5e4bc302-80a8-4f77-9e50-c0e5a2d85815"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>NW</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Trigonet AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6370 Stans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="9cecc4d6-c75b-41e5-a3ec-f548c84777a5"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>OW</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Trigonet AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6060 Sarnen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="67b54824-2c2b-4dd4-8c48-b4aa9e172b15"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>SG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>9001 St. Gallen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="cac0aefa-605f-4ea0-88c2-06e46f120610"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>SH</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>8200 Schaffhausen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="2a81fa05-3ff0-41b5-8308-4cbb67912929"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>SO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>4501 Solothurn</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="d3c13d3e-e87f-4996-b103-3566092ef788"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>SZ</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Umweltdepartement des Kantons Schwyz
Amt für Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6431 Schwyz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="0a40e407-1ba6-41a2-9f87-d47553db7061"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>TG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>8510 Frauenfeld</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="103806c4-18d6-4f36-b82c-605af3c2096b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>TI</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Ufficio del catasto e dei riordini fondiari</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6501 Bellinzona</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="df3877f3-c60f-4684-82ad-1947d500d102"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>UR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Acht Grad Ost AG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6460 Altdorf</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="9c35c49b-6474-464d-8937-e3e0c596941f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>VD</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG)</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>1014 Lausanne</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="0b4dd866-b115-4403-89a9-649a7d49e8bc"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>VS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Canton du Valais, Office de la géomatique</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>1950 Sion</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="8fe97d15-b8b6-4345-b500-4e873f860021"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>ZG</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Amt für Grundbuch und Geoinformation des Kantons Zug</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>6300 Zug</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="18fa2e3b-5505-4427-8064-4efaa3afbdbd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>ZH</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>BD Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung
Abteilung Geoinformation, Fachstelle Kataster</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>8090 Zürich</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="464c97d8-4a60-4a4c-baba-309cb693a8e6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>FL</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Fürstentum Liechtenstein / Amt für Tiefbau und Geoinformation</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>9490 Vaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="ad6900c6-6513-4af6-9fe9-ec492eb5e74c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>BS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>4001 Basel</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit ili:tid="4f8676d2-227b-4bad-8391-3475e8669e92"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton>FR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Kanton><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name>Service de la géoinformation SGéo / Amt für Geoinformation GeoA</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Name><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse>1701 Fribourg</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Adresse></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Zustaendigkeit>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001176_11760390__1176-29392_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001176</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11760390</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Schiers-Landquart</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001176_11763020__1176-29393_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001176</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11763020</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="6fd53c8e-6e10-40e2-9298-a94241fb641a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Schiers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001176_11766270__1176-29394_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001176</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11766270</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="5547b727-fde6-4b72-8c94-2090b4464b97"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

Steinsatz für Exz (TP von 1938)
  Granitstein 14/15/61
  Dreieck nach Kirche Luzein
  Bodenplatte aus Ton  -0.815 m
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Schiers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001176_11768220__1176-29395_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001176</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11768220</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="53bf61f5-7252-4a0c-9e2d-cecca48b446b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Schiers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001177_11773210__1177-29396_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001177</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11773210</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="aab8e29b-8b90-4454-9362-1d87423b1c1f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Schiers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001177_11775170__1177-29397_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001177</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11775170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="c508a195-0e44-46c6-bc62-9c1beeeb4d7b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Ramosch-Vinadi-Samnaun</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001179_11796100__1179-29398_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001179</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11796100</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="93657c1d-8e19-4374-b6a0-cb97f5548be1"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Orientierung nach österreich. Stangensignal bei LK-Kote 1188:
KT 1188: 832348.52  200546.21  (2004)
LV95-Punkt der Messlinie Ramosch-Samnaun</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300002180_11798340__2180-29399_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300002180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11798340</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="0816cb77-bda5-4dce-81ea-00a7e463d69b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Ramosch-Samnaun</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001179_11798730__1179-29400_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001179</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11798730</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="53ace64a-f97f-4430-bdd3-70452d9294ea"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001194_11941440__1194-29402_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001194</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11941440</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="972afba6-cb0e-479d-8a78-f5b3673327d7"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

14.08.2013:
Der Feldweg wurde humusiert und der Punkt ist leicht beschädigt und verschoben (ca. 4 cm).
Der Standort ist jetzt ungünstig (Acker/Wiese) und somit auch sehr gefährdet.

Der Punkt wird ersetzt.
LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001194_11947000__1194-29403_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001194</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11947000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e723d85c-ccee-4209-80ed-8a9e7195320c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001194_11947380__1194-29404_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001194</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11947380</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="47e392e4-02ad-4717-ba01-3de96e91b380"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001195_11951120__1195-29405_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001195</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11951120</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="5d052436-f261-4edf-8bb4-2ecce96d6ac4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001195_11951380__1195-29406_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001195</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11951380</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="f964456a-aa0b-4faa-8fe3-c374f9d29cc6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001195_11955090__1195-29407_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001195</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11955090</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="c1446ae5-bc17-4dd7-bf56-90bf2294efa1"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001195_11957130__1195-29408_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001195</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11957130</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="67b0ec43-2226-488d-b70e-8ec994f9a3bf"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

alte Identität: L+H mit Sig. von 1904
                in Bez. zu Sig. 8,
                Op. 16 von 1883
LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Chur Nord</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001196_11960310__1196-29409_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001196</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11960310</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="589b2366-6d3a-4fbf-8b81-3dd890778c36"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Stabilität unsicher
LV95-Punkt der Messlinie Tiefencastel-Maladers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001196_11960610__1196-29410_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001196</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11960610</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="7c05ff8a-c52a-48d4-9f68-ff2d33e2b890"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Chur Nord</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001196_11963180__1196-29411_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001196</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11963180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="b7845181-8b63-447f-a475-c696725b5920"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Chur Nord</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001196_11964410__1196-29412_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001196</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11964410</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="bd0a2a12-76e0-4809-a622-b3bbc965244b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Chur Nord</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001196_11966210__1196-29413_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001196</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11966210</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="3b51a428-fff9-44c3-aa2f-ddc7393c23e3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001197_11971300__1197-29414_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001197</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11971300</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="490d5564-7f98-48f4-ab3e-1cf0848af21f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Davos-Schiers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001197_11974040__1197-29415_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001197</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11974040</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="0dc0d59d-9543-4373-8662-4526a036428c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Susch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001197_11976170__1197-29416_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001197</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11976170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e402ebea-fd77-4400-9388-2a137bdccc2a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Ramosch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001198_11985260__1198-29417_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001198</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11985260</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e5bc50f2-5d3e-4bc6-976c-3afe92c7de7a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Ramosch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001198_11988170__1198-29418_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001198</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11988170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ab1a153e-0e1e-4181-aa68-35b97e9be338"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Ramosch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001199_11992240__1199-29419_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001199</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11992240</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e8c43a95-6f70-49be-9c53-85be3061205c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Ramosch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001199_11995290__1199-29420_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001199</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11995290</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="3fa6422b-2f22-4594-bd43-84976085f3c7"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Oberalp-Disentis</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001212_12125260__1212-29421_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001212</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12125260</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="1e53ab79-e984-428b-a4e4-f2bf622ea365"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Oberalp-Disentis</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001213_12130380__1213-29422_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001213</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12130380</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="67a5d11b-95fb-48f4-b46c-9f136b5d854d"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Disentis-Brigels</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001213_12132170__1213-29423_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001213</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12132170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="533f38a8-1a9b-4386-a662-e0bd9553ebd1"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Disentis-Brigels</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001213_12134150__1213-29424_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001213</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12134150</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="fe86572e-4345-44de-9b74-d21a95c7e033"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Disentis-Brigels</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001213_12136140__1213-29425_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001213</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12136140</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e317ea02-d6da-4a1c-aa1e-12b6cc169053"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001214_12141140__1214-29426_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001214</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12141140</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="29cd8eaa-1da6-47eb-8e2a-9711979631eb"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001214_12142420__1214-29427_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001214</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12142420</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="2d1fb40f-544c-47fa-8daf-ff0595933cbb"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001214_12143510__1214-29428_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001214</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12143510</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ab4d49d1-43f5-4f3d-ba84-d58f01258736"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Brigels-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001214_12144050__1214-29429_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001214</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12144050</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="162446de-7369-4428-a710-5b21a50d0560"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001214_12145270__1214-29430_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001214</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12145270</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="620b4ca7-f9ec-4b7a-b6f7-a292ba1e6e66"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Nufenen-Versam</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12150210__1215-29431_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12150210</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="614f5ce5-6ef8-435a-a6ba-b479968fd316"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Nufenen-Versam</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12152140__1215-29432_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12152140</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="c7a6e7c6-1548-4324-b1b9-03bd8d577137"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Sils-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12154040__1215-29433_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12154040</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="fb3a0f05-19a5-4c5e-a63e-ca0c0bf1223f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Sils-Bonaduz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12155260__1215-29435_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12155260</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="4f0c4b07-1c73-4a39-9ff2-cb599f5ddb58"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Andeer-Sils</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12155680__1215-29436_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12155680</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="0a43e78a-a050-454c-86df-41281ddee708"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Sils</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001215_12158270__1215-29438_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001215</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12158270</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="b0a0ad38-2554-4ee5-8ce8-0c611f2d8cee"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Steinsatz exz. Versicherung (Sig alt):
Granitstein 18/18/62 mit Stangenloch
und Bodenplatte -0.73 m
LV95-Punkt der Messlinie Tiefencastel-Maladers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001216_12161080__1216-29439_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001216</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12161080</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="00c97326-1a7e-4be7-b383-07fc2f5282db"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Tiefencastel-Maladers</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001216_12161300__1216-29440_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001216</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12161300</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="5d39876e-4907-4c2a-82e3-96c525dc6870"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Sils</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001216_12163300__1216-29441_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001216</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12163300</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ca5f494b-4946-4f18-98e8-b3532b6a97f9"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001216_12167290__1216-29442_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001216</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12167290</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e310cc51-7b2a-4e42-ae3d-5b7f48f3e2e4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001217_12170230__1217-29443_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001217</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12170230</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="2919568e-4142-4730-9724-e5c14eb92757"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Davos-Susch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001217_12178060__1217-29444_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001217</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12178060</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="44f016f9-930c-4a58-9df8-ef297274327b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Samedan-Zernez</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001218_12182390__1218-29445_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001218</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12182390</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="efa1761b-4bca-40c1-9b3c-343dba18d0cf"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Ramosch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001218_12183120__1218-29446_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001218</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12183120</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="cd765446-08d5-4c5a-9088-2ad943a6b774"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Münstertal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001218_12186200__1218-29447_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001218</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12186200</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="171c54a1-dc45-4c01-a8d1-602307d6c347"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Münstertal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001218_12188180__1218-29448_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001218</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12188180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="bb9d1115-1599-442f-99b3-09c7271de0c3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Münstertal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001219_12192150__1219-29449_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001219</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12192150</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="66cbb8ff-a229-4886-b42a-b879adac0f72"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Olivone-Disentis</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001232_12328220__1232-29450_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>keine_Angabe</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001232</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12328220</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="597bcd12-9421-4e7a-8d52-3398c4293fa5"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001234_12341040__1234-29451_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001234</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12341040</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ae48ae20-c2b0-4f72-81f5-b353a475e327"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001234_12344020__1234-29452_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001234</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12344020</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e6255d88-c474-4ff7-bf90-458f8863b2fe"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Zervreilasee-Ilanz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001234_12344180__1234-29453_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001234</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12344180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="fc8d38bc-704d-4b59-97c1-3b6c27dc4805"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Nufenen-Versam</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001234_12347140__1234-29454_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001234</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12347140</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="9f93dfc6-6fa1-447c-b94e-1e401e9d16a5"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001235_12352230__1235-29455_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001235</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12352230</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="eafe63aa-28b7-48e0-af66-ca3248b9bf17"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Andeer-Sils</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001235_12355220__1235-29456_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001235</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12355220</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="3e1b0950-3bd8-4547-b60a-7d55b7416120"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Avers-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001235_12356460__1235-29458_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001235</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12356460</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="47c7edc7-6838-42b1-be80-d5b178a209ee"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Filisur-Sils</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001236_12361010__1236-29459_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001236</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12361010</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ab522fde-68b6-437d-9605-4ebc389b6fe6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Sur-Tiefencastel</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001236_12362260__1236-29460_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001236</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12362260</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="a7bf2572-e099-4c04-a888-39d442e89671"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Sur-Tiefencastel</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001236_12363480__1236-29461_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001236</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12363480</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="9eece4c0-6542-4cc0-9d34-0ddc1480474f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Bever-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001236_12367000__1236-29462_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001236</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12367000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="63c059cf-8274-43a1-a63f-f3116e89fe29"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Bever-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001236_12368140__1236-29463_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001236</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12368140</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="cc3316f6-d27e-44c7-93fe-27a700777f08"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Bever-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001237_12371230__1237-29464_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001237</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12371230</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="cd53dbe0-cb4f-47e7-859e-39e3842bc57d"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Bever-Filisur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001237_12373180__1237-29465_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001237</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12373180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="1d67ce6a-08dd-4352-b337-8c2c8717114f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Samedan-Zuoz</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001237_12376280__1237-29466_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001237</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12376280</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="7306ea3e-dc68-4871-9dae-b44ed37a7d73"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Samedan-Zernez</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001237_12377200__1237-29467_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001237</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12377200</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="41f51d57-7f32-4b1d-b1ce-1b1609c7b6c4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Samedan-Zernez</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001238_12380130__1238-29468_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001238</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12380130</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="abda6ac5-19bd-471d-8fa0-16dac2d680f8"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Münstertal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001239_12394000__1239-29469_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001239</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12394000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="d949b295-acca-4271-b740-b06b806344b6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Zernez-Münstertal</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001239_12395130__1239-29470_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001239</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12395130</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="6fcd1be8-474d-481f-a069-1f241317ce51"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001254_12544110__1254-29471_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001254</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12544110</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="6ca69675-4253-48b8-86d3-4cb0c98e025f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001254_12544290__1254-29472_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001254</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12544290</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ad67752f-5ada-42ce-8249-105ad0710a89"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001254_12546260__1254-29473_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001254</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12546260</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="70d15bc7-b8c6-4ed3-a4f9-b27ea3cc5afd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001255_12550040__1255-29474_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001255</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12550040</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="7305d101-d58e-4822-b2da-28262ac32cf0"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Avers-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001255_12556110__1255-29475_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001255</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12556110</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="17471c95-ba15-4b7f-8dd1-e89788c4cc2a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Sils-Sur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001256_12565240__1256-29476_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001256</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12565240</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="e78a8f18-b4e0-4b5e-9eb8-a4df181552f3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Silvaplana-Sur</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001256_12567120__1256-29477_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001256</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12567120</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="d3632fcb-7846-40f9-abc8-266e8d2705f7"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Maloja-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001257_12572370__1257-29478_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001257</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12572370</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="27ae82a5-b675-46e1-8edd-90c83452c4fd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

Maine Stone: Herkunft unbekannt. Name im VPr von 1916 erwähnt
LV95-Punkt der Messlinie Maloja-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001257_12573180__1257-29479_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001257</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12573180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="3617417d-1f79-4eb2-a3a8-e4788f9bc1fd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Samedan-Zernez</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001257_12575100__1257-29480_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001257</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12575100</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="40ccaa8c-c80b-4f40-a20c-c9ae540215ba"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

Azimut exz. Versicherung:
1257.617     130.22
Kreuz A       88.23
LV95-Punkt der Messlinie Berninapass-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001257_12575280__1257-29481_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001257</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12575280</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="91a02dba-735a-4ebb-ae43-9531f6b0bcad"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Berninapass-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001257_12577170__1257-29482_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001257</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12577170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="386d926d-c271-4f93-bbbb-efa7963ee5f4"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Berninapass-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001258_12580200__1258-29483_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001258</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12580200</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="7eb48d7a-fd57-460d-9e4c-d5879ed4eed3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MVN95 della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001274_12742110__1274-29484_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001274</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12742110</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="c2a3dc2d-347e-4cc0-bee2-7e8840fee030"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001274_12742270__1274-29485_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001274</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12742270</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="1bca5b9c-87f0-465b-88c4-f53030e6ecc6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Andeer</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001274_12746130__1274-29486_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001274</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12746130</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="c49bfa7b-daef-4a9d-a08f-a85e69ae4998"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Maloja-Bondo</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001276_12761360__1276-29487_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001276</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12761360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="bc1267dc-5567-498d-8f49-7437bf81eb0f"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Punto d'appoggio FINELTRA)
Punto MN95 della ligna di misurazione Maloja-Bondo</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001276_12765210__1276-29488_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001276</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12765210</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="4efff418-001c-4129-94a0-e3bc3e69dc56"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Maloja-Samedan</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001277_12770070__1277-29489_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001277</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12770070</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="ad96a054-cb60-41d3-a960-a3d21b8b0af0"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Punto d'appoggio FINELTRA)
Punto MN95 della ligna di misurazione Passo di Bernina-Brusio</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001278_12783200__1278-29491_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001278</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12783200</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="30dc0809-5552-4961-8916-25fc78c52fef"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Passo di Bernina-Brusio</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001278_12783380__1278-29492_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001278</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12783380</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="b9e503b5-c03f-4132-87ce-6f5cba9fcb79"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001294_12942150__1294-29493_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001294</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12942150</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="325e2535-795e-42bd-9c1b-0721695b1a32"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Punto d'appoggio FINELTRA)
Punto MN95 della ligna di misurazione Sta.Maria-Bellinzona</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001294_12943360__1294-29494_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001294</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12943360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="eda44d8b-f764-4768-a0a3-f4a9a067f34b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001294_12944380__1294-29495_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001294</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12944380</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="678dc134-ce26-4ef2-ae1d-9efe80491218"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001294_12945100__1294-29496_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001294</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12945100</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="7fa5fd3b-2016-429e-a855-50198aeb194e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Punto d'appoggio FINELTRA)
Punto MN95 della ligna di misurazione Mesocco-Sta.Maria</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001294_12945330__1294-29497_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001294</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12945330</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="b9cc3f05-9851-4f9e-b2c5-a7a4535b81d5"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Passo di Bernina-Brusio</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001298_12983070__1298-29498_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001298</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12983070</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="5157d9c9-6332-4453-97b9-85ecc1519833"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Passo di Bernina-Brusio</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001298_12984250__1298-29499_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001298</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12984250</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="a7864ca9-e629-4043-b02f-a3b3bad3e38e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Punto MN95 della ligna di misurazione Passo di Bernina-Brusio</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001298_12986230__1298-29500_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>keine_Angabe</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001298</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>12986230</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="43b36483-30ef-4fec-9eb6-2c2e1f2bed0b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Punto d'appoggio FINELTRA)

Assic. sotter. ecc.:
Lastra di Schaff.  -0.936 m
Punto MN95 lella ligna di misurazione Grono-Bellinzona</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001314_13141030__1314-29501_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001314</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>13141030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>italienisch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="96c03f0f-f138-4a36-a921-32b61aba7b17"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP  (Stützpunkt der FINELTRA)

Granitstein auf Fels ruhend

Unterirdisch:
  Exz. Bodenplatte -0.431 m
  Az 273.32 g, d = 1.991 m
LV95-Punkt der Messlinie Ramosch-Vinadi-Samnaun</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001179_11797010__1179-41525_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001179</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11797010</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="aa0ddd55-23ac-42f4-b5bb-1a5a1a125fe2"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>TSP (Stützpunkt der FINELTRA)

Oesterreich KT-Stein 12/12/.. cm mit Platte u. Röhre
1951: 831753.86 204627.55 2052.08
2004: 831753.89 204627.45 (FINELTRA)
LV95-Punkt der Messlinie Ramosch-Vinadi-Samnaun</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300002180_11798050__2180-41526_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300002180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11798050</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>true</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="109da0f2-9807-4f0e-8f07-f948e11830ef"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Einmessung auf umliegende Schächte im Trottoir</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001194_11947500__1194-93799_1.jpg</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001194</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11947500</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="579bf361-eb78-4cc4-8669-154c3c9f9152"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001155_11557300__1155-29388_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001155</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11557300</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="f3aac0a1-5a3a-42f7-8358-03efd64ebbb8"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001155_11558280__1155-29389_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001155</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11558280</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="a4ee639a-4b13-4235-8914-711bcb50d462"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001175_11758510__1175-29390_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001175</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11758510</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt ili:tid="3c997542-cfdd-4592-8ece-cf16a6888284"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art>LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Art><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit>begehbar</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Begehbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LV95-Punkt der Messlinie Bonaduz-Sargans</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1>https://www.fpds2.ch/bilder/CH0300001176_11760170__1176-29391_1.gif</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bildquelle1><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit>gut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GNSSSichtbarkeit><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0300001176</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer>11760170</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Nummer><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache>deutsch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:ProtokollSprache><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri>0.0</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SymbolOri><KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP>false</KGKCGC_FPDS2_V1_1:TSP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie>aktiv</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Unterhaltsstrategie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG ili:ref="aa4ba3bd-e1ff-40eb-aa73-7409118a847a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UG><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM ili:ref="cdf51e74-1040-4d20-86f0-a82d41b11c29"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:UM><KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS ili:ref="248a5f21-51ec-4533-9276-6e4a5ec7a6c4"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:ZS></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Fixpunkt>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="3b94c560-d62f-4d9f-bce9-500638287595"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Erstellung, Sch</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>1995-09-18</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="a7b5223d-752c-416e-8f7a-92d56e819549"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>K(FINELTRA)</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2005-01-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="9b4f8469-0083-45b7-a678-7bf1cc244baa"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import Dbfix</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2005-11-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="b76f846f-40fe-4d94-9176-0d55f3ac06e9"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Erfassung FPDS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2006-11-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="d78b80ad-f5ec-489e-8b72-6d3468b4afde"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2008-07-15</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="6af32f1f-15c6-4edf-9bfe-6a8ab21147e2"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2013-08-14</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="5a57373f-2e98-4550-b0c7-f8496e3c5dce"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import Koord. LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2016-02-04</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="b56bdb33-0a09-4c8e-be99-47169978c771"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2018-04-19</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="556d7d87-1a15-4141-83a4-c9d01e56d63c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2023-11-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="eafc0a24-c0e0-48d1-b8a9-7834db125e6c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Erstellung</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>1930-11-25</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="6484fd4d-9a15-4c2e-a31d-30b968f502ab"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Verl</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>1953-01-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="7fbd5a10-409e-4f00-af4f-1b844ad3d587"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO, S</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>1972-08-31</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="36f672e4-8afe-44b3-819b-acc5caa23973"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Verl,Sch, alt &gt; LFP3</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>1996-06-18</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="05743a52-421a-4d7a-afe9-56136153342e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>KinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2000-10-14</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="31560807-cce6-437c-82fc-e2500d0ca375"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import Dbfix</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2005-11-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="b1e2f4c9-3801-4e54-8084-13f2fd16b3f1"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Erfassung FPDS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2006-11-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="0a78b3c2-78b3-4588-bff8-cb7bc3bd6134"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import TSP2, LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2009-06-22</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="bbaffb5c-3aad-439f-94ca-2e30b05ecd96"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2011-07-14</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="f3dbf8e0-6d25-4045-a0f7-f5a119316113"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2016-09-20</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion ili:tid="1a97ea6a-a81b-43e3-8a7a-264a6469406c"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>VinO</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum>2021-09-01</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Datum><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktAktion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="ba10bace-1efc-4abb-8a59-ebd40a006c9e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import Dbfix in FPDS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2005-11-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2005-11-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>Dbfix_LFP2GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="02a1f7ef-c4d8-4bab-8559-b090266131f6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Erfassung LFP2GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Anfangsstand für FPDS</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2006-11-13</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2005-11-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>Verif_LFP2GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="98507a0f-2f73-4f43-b6c5-57c513c1a78e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Korrekturen an dekl. LFP1 nach Verifikation Bund</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Korrektur LFP1 &gt; LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2006-11-22</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2006-11-21</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>LFP1_LFP2GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="5741170c-8541-4da5-ba16-50cef1e3e9fe"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Pkt. 12130380, 12373180, 12550040</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Korrektur Attribut TSP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2007-03-27</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2007-03-27</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>Korr_TSP2_GR</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="c55a3f9f-4ae2-4daa-9ce0-9d459fc7592e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Nachführung LFP2 2008</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2008-11-07</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2008-11-06</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2008</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="9b53760a-e904-4257-a3b3-385d9767e6d6"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Nachführung Pkt. 12344020</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2008-11-10</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2008-11-10</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2008_1</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="5683449e-6089-45a1-8bc5-e5cdf3c37593"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Import TSP mit R&lt;=1m zu anderen Punkten</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import TSP1/2 Koord. LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2009-06-16</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2009-06-09</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>LMUT_2009_08</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="a90244c4-26f6-494f-a5e3-7f87a6995c7a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Import Koord. LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Import TSP2 GR, LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2009-06-22</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2009-06-22</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>LMUT_2009_19</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="a92b9501-342a-4958-8bf7-0d79d5d8654d"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Verlegung LFP2 11992240</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Nachführung 2009</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2009-10-15</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2009-10-08</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2009</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="9482d948-2547-4b33-a991-71acd06a4ef3"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Nachführung 2011</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2011-10-27</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2011-10-27</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2011</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="8728c865-2c5a-46ec-b99b-473ac78bd024"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>Erstatz für zerstörten LFP2 11947000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Neuerstellung LFP2 11947500</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2014-09-15</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2014-09-12</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2014</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="2d8b99d1-cef4-4415-9d07-a0f5a244c64a"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Löschen LFP2 11947000</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2014-10-15</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2014-10-15</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2014_1</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="aa03bc30-3ab6-4a44-b810-24581e3e61ef"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Aenderung Attribut</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2015-10-21</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2015-10-21</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2015</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="0aa60f2c-a0dc-48ff-bedb-f4d4c4abd8dd"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Rekonstruktion 12344180</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2016-01-29</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2015-10-21</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2015_1</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="cf14e3e9-1bea-4849-bc45-a71a39e3341e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Rahmenübergang LFP</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2016-02-05</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2016-02-04</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR_03to95LFP</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>CH0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="0c36694c-5c33-4db4-9e1e-2cb3c0a2aac5"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LN2015</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Neue Höhe TSP</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2016-05-12</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2016-05-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2016_1</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="c73820f9-822e-4948-9618-4770a6820da2"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LN2015</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Neue Höhen LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2016-05-12</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2016-05-11</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2016_2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="adfbed77-5c15-47f9-b5e8-ff8807207211"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LN2019</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Neue Höhe LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2021-11-08</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2021-11-03</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2021</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung ili:tid="13f460d4-c8ef-416d-abd4-90c7638a964b"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung>LN2019</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Bemerkung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung>Neue Höhe LFP2</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Beschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag>2021-11-08</KGKCGC_FPDS2_V1_1:GueltigerEintrag><KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung>2021-11-08</KGKCGC_FPDS2_V1_1:DatumEroeffnung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator>GR2021/1</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Identifikator><KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent>GR0100000001</KGKCGC_FPDS2_V1_1:NBIdent><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status>abgeschlossen</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Status></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunkteNachfuehrung>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="1667a884-a4a8-461f-8db1-4fbb395b0e57"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2761075.728</geom:c1><geom:c2>1198812.021</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm>2006-11-13</KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.050</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>535.360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.020</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>Nr.reservieren</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="ba10bace-1efc-4abb-8a59-ebd40a006c9e"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="077bc40b-1951-4a24-b30b-dcd15ab6bd38"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2761075.729</geom:c1><geom:c2>1198812.016</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm>2008-11-07</KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.045</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>535.360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>15/15/60, 18 cm unter Betonschacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart>Schacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz>Dreieck nach Norden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung>Betonplatte -0.72m</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="02a1f7ef-c4d8-4bab-8559-b090266131f6"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="ac3808ad-1d0b-4406-8fd4-b1de8665593d"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2761075.729</geom:c1><geom:c2>1198812.016</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm>2016-02-05</KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.045</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>535.360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>15/15/60, 18 cm unter Betonschacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart>Schacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz>Dreieck nach Norden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung>Betonplatte -0.72m</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="c55a3f9f-4ae2-4daa-9ce0-9d459fc7592e"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="7bac5953-a601-4a9a-aa3e-67551c1714b9"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2761075.729</geom:c1><geom:c2>1198812.016</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.045</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>535.360</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>15/15/60, 18 cm unter Betonschacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart>Schacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz>Dreieck nach Norden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung>Betonplatte -0.72m</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="72b72689-85cb-411a-9022-7de6fbd3277b"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="cf14e3e9-1bea-4849-bc45-a71a39e3341e"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="7338a2b6-bbee-44b9-a444-3500db093032"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2767497.669</geom:c1><geom:c2>1205996.665</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm>2006-11-13</KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.050</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>765.590</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.020</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>Granitstein 15/15/59, 5 cm unter Boden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="ba10bace-1efc-4abb-8a59-ebd40a006c9e"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="09c0f78b-9937-4a3c-b970-88c6af32153e"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2767497.669</geom:c1><geom:c2>1205996.665</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm>2009-06-22</KGKCGC_FPDS2_V1_1:UntergegangenAm><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.045</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>765.590</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>transformiert</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>15/15/60, 12 cm unter Gussschacht
Schacht 14 cm unter Boden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart>Schacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz>Dreieck nach Wegachse WSW</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung>Betonplatte -0.77m</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="02a1f7ef-c4d8-4bab-8559-b090266131f6"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
<KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion ili:tid="855e907f-cffd-4c56-82b4-4a5a3997a933"><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><geom:coord><geom:c1>2767497.669</geom:c1><geom:c2>1205996.665</geom:c2></geom:coord></KGKCGC_FPDS2_V1_1:Geometrie><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen>0.045</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom>765.590</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheGeom><KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:HoeheZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung>gemessen_LV95</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Koordinatenbestimmung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen>0.030</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageGen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv>ja</KGKCGC_FPDS2_V1_1:LageZuv><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen>Stein</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichen><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung>15/15/60, 12 cm unter Gussschacht
Schacht 14 cm unter Boden</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Punktzeichenbeschreibung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart>Schacht</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Schutzart><KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz>Dreieck nach Wegachse WSW</KGKCGC_FPDS2_V1_1:Steinsatz><KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung>Betonplatte -0.77m</KGKCGC_FPDS2_V1_1:SekundaereVersicherung><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP ili:ref="13e8ebb5-669c-43a7-8792-f5bc6286b4c1"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FP><KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN ili:ref="a90244c4-26f6-494f-a5e3-7f87a6995c7a"></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPN></KGKCGC_FPDS2_V1_1:FixpunktVersion>
</KGKCGC_FPDS2_V1_1:FPDS2>
</ili:datasection>
</ili:transfer>
